# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 8-9 класс. «Обработка оборки на платье»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов для работы.

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание:**  | **Рисунок** |
| **Выполнить обработку оборки на платье.** C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).png | Ткань для обработки оборки **в** легком платье 300ммХ220мм - 1 деталь

|  |
| --- |
| 220 мм |

Нить основы 300 ммДля выкраивания детали полочки необходимо:- лекало полочки;- лекало оборки (прямоугольник 50Х300 мм.)  |
| фасон с рюшами | Оборки - очень распространенный вид отделки. Оборками чаще всего отделывают детские изделия, женские блузки, юбки и платья из тонких или мягких тканей. Детские платья из ткани с рисунком отделывают оборками из однотонной ткани. Оборки в изделии могут быть расположены горизонтально, вертикально, по линии прямой и фигурной формы кокетки. Оборки выкраивают из основного материала или другой отделочной ткани.   Оборки могут состоять из нескольких частей. |

**Последовательность выполнения и графическое изображение**

|  |  |
| --- | --- |
| Описание операции | Графическое изображение |
| 1.Наложить картонное лекало полочки на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить деталь полочки. Наложить картонное лекало оборки на ткань, располагая соответственно указанному направлению нитей основы. Выкроить деталь оборки.  |  лекало полочки н.о C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).pngлекало оборки |
| 2. Заметать срезы оборки подгибая их на изнаночную сторону 5-7 мм. Заметанные срезы приутюжить. |  |
| 3.Заметанные срезы оборки обработать строчкой «Зигзаг» (ширина строчки «Зигзаг» 3 мм.).  | 3 мм |
| 4. Излишки ткани в месте прокладывания строчки «Зигзаг» вырезать. | H:\11.png |
| 5. Разметить на детали оборки месторасположение строчки настрачивания оборки.  | Середина оборки |
| 6. Разметить на детали полочки линию настрачивания оборки.  | C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).pngЛиния настрачивания оборки (середина детали полочки) |
| 7. Проложить сметочные стежки по детали оборки для выполнения сосбаривания детали (на расстоянии 5-7 мм в обе стороны от намеченной линии настрачивания оборки). На нитках сметочных стежков стянуть деталь оборки до размера длины полочки (измерение линейных размеров выполняется по детали полочки).  | Середина оборки Сметочные стежки |
| 8. Наложить деталь оборки, на деталь полочки, совмещая намеченные меловые линии (меловую линию середины оборки и меловую линию середины полочки). Сколоть детали булавками.  | C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).pngЛиния середины полочки Линия середины оборки |
| 9. Настрочить оборку на полочку по размеченной меловой линии. В начале и конце шва выполнить закрепки.  | C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).png |
| 10. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку изделия. | C:\Users\ea.antropova\Downloads\рис3(5).png |

# Карта пооперационного контроля

**«Обработка оборки на платье»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Критерии оценки** | **Баллы** | **По факту** |
| 1 | Правильная организация рабочего места, наличие формы - (да/нет)  | 1 |  |
| 2 | Качество выкраивания деталей полочки и оборки (соответствие направления нитей основы) - (да/нет) | 2 |  |
| 3 | Качество выполнения строчки «Зигзаг» (ширина строчки «Зигзаг» 3 мм.) - (да/нет)  | 5 |  |
| 4 | Качество вырезания излишка ткани в месте прокладывания строчки «Зигзаг» - (да/нет)  | 2 |  |
| 5 | Качество выполнения строчки настрачивания оборки (совмещение линий середины деталей) - (да/нет)  | 5 |  |
| 6 | Наличие закрепок при выполнении шва настрачивания, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм - (да/нет)  | 2 |  |
| 7 | Качество ВТО готовой работы - (да/нет)  | 2 |  |
| 8  | Соблюдение безопасных приемов труда - (да/нет)  | 1 |  |
|  | **ИТОГО** | **20** |  |

Особые замечания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_