**Практическое задание "Обработка клапана" (90 мин)**

 

Подклапан Клапан

Размеры лекала подклапана 6 см Х13 см

Направление долевой (основной) нити



**0,2-0,3 см**



**Карта пооперационного контроля к практическому заданию "Обработка клапана"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критерии оценки** | **Количество баллов** | **По факту** |
| 1. Размер готового клапана по ширине (6,7-7.0 см) +- 0,1-0,3 см | 3 |  |
| 2. Размер готового клапана по длине (13,0 см) +- 0,1-0,3 см | 3 |  |
| 3. Ширина канта 0,1-,0,2 см | 3 |  |
| 4. Совпадение контуров закруглений "углов" клапана | 3 |  |
| 5. Ровность линии обтачивания клапана 0,1-,0,2 см | 4 |  |
| 6. Качество ВТО  | 4 |  |
| **Итого** | **20** |  |